XBF-2014**新八方竞赛抢答器说明书**

本机采用先进的微处理器设计、制造、具有可靠、准确、公正判别的能力！使用简单，是各种智力竞赛活动的首选佳品。

目前市场上的抢答器均采用串行逐个扫描识别，如果有两位或多位选手同时抢答时，机器进行判别时始终按照固定顺序进行识别（就会出现大号组或是小号组优先抢答），从而使抢答结果不能真正的公正、公平。本产品采用独创的数据采集识别技术！彻底解决这一传统技术难问题，使比赛能够在真正的公正、公平的气氛下进行！  
 本机采用大规模的集成电路，人性化设计，通过电脑自动裁决、使比赛的公正性、趣味性更强。采用真人语音提示，抢答开始时机器发出“321开始”的抢答指令，自动裁决并语音提示“xx台号犯规”或“xx号台抢答成功”，在抢答倒计时结束后，语音提示“时间到，回答限时结束时有“时间到，请停止回答”等，从而使比赛总是在紧张、激烈、趣味的气氛下进行！

**特 点：** **三种抢答模式 真人语音 先进的数据采集识别技术 抢答限时 回答限时 主持人远程控制 1-24组选择**

**技术指标**

**主 机：**

工作电压：DC12V 1.5A 工作环境：0 ℃ ～ 50 ℃ RH≤80％

回答计时：1秒 ～999秒 抢答组数：1 ～ 24 组

抢答计时：1秒 ～ 99秒

**抢答模式设置：**按设置／确认键6秒后显示 E1～E6选择E1用＋∕回答A、–∕回答B键输入抢答模式（1-3）按确认键确认。

**抢答模式1：只判别一个抢答成功或犯规组。**

**抢答模式2：同时判别抢答成功组与犯规组、推荐使用模式2功能。**

**抢答模式3：用于娱乐性抢答使用没有犯规识别功能。**

**参赛组数设置：**按设置／确认键6秒后显示 E1～E6选择E2用＋∕回答A、–∕回答B键输入参赛组数（1-24）按确认键确认。

**抢答限时设置：**按设置／确认键6秒后显示E1～E6选择E**3** 用＋∕回答A、–∕回答B键输入抢答限时时间（1-99）按确认键确认。

**回答A设置：**按设置／确认键6秒后显示E1～E6选择E4用＋∕回答A、–∕回答B键输入限时回答A时间（1-999）按确认键确认。

**回答B设置：**按设置／确认键6秒后显示E1～E6选择E5用＋∕回答A、–∕回答B键输入限时回答B时间（1-999）按确认键确认。

**音量设置：**按设置／确认键6秒后显示E1～E6选择E6用＋∕回答A、–∕回答B键输入语音音量（1-16）按确认键确认。

**抢答计时**：让参赛的选手在规定的时间内进行抢答，将“设置E3设置到您所需要的时间，限时抢答时间结束时，有语音“时间到”的提示。例如：定时15秒抢答，请将设置E2“15” 即可。

**回答A、B计时：**是控制、规定选手在一定时间内完成答题任务的计时，例如：限时60秒内回答完毕，设置E4（E5）“060” 即可。回答计时开始后在主显示屏上显示时间，在结束前10秒开始嘀—嘀—嘀音提示结束时有时间到停止回答的语音。

**抢答：**在抢答成功时，有语音“XX号台抢答”提示，同时主机屏显示相应的抢答组数。

**犯规：**在主持人按“开始”按钮之后“开始”语音结束之前，如有参赛者提前抢答即为“犯规”，本机语音提示XX号台犯规，同时主机显示屏显示犯规组数。

**开始／复位：**用于抢答、回答计时工作后的复位，开始、回答计时的提前结束。

**遥控器：**遥控器是给主持人提供远程操作的设备、上面三个按键与主机上的开始/复位 回答A 回答B 键功能相同。

**注意事项：**

请按要求使用电压，如遇故障请立即脱离电源，停止使用！维修事宜请与经销（制造）商联系，勿自行处理。

**连接方法：**

将抢答按钮插入抢答器主机后面的插座内、电源适配器接入AC220V电源上此时抢答器主机显示000。

**声明：**

**本产品的保修为送修，经销商、制造商不提供上门维修（维护）等服务！由于本产品的故障等原因！导致比赛等活动的不能进行时！经销商、制造商不承担任何法律责任。**

**沈阳市八方电子有限公司**

**电话：024-22928448 024-22918448**

**网址：**[**www.sybf.com**](http://www.sybf.com) **公众号：新八方**